Lesen schreiben ASCII file

Passwort sicherung von anzahl messungen

csv lesen -> output array

Graph -> live ausgabe

Visualisierung Battery Charge

Batterietyp auswahl

Zusammenführung im Main

***Open:***

* BatteryState battery inserted schwankt obwohl keine batterie inserted ist
* Speichern der Messung in einem file